Index

# Von Hand geokodieren

Der zweite, "gelbe", Schritt besteht darin, HoudahGeo Informationen darüber zu geben, wo die Bilder gemacht wurden.

## Mit der eingebauten Karte

Klicken Sie den dritten Knopf im gelben Tab. Ein neues Fenster mit einer Karte erscheint.
Sie können die Karte und die Markierung bewegen, so dass diese den Ort anzeigt, an dem das Foto gemacht wurde. Die angepeilten Koordinaten können dann mit einem Klick auf "Geokodieren" auf die ausgewählten Bilder übertragen werden. Je nach Einstellungen wird HoudahGeo dann automatisch zum nächsten Bild übergehen.
Mit den Pfeilen können Sie zum vorherigen oder zum nächsten Bild übergehen. Der "Zur Auswahl springen" Knopf zentriert die Karte auf den Koordinaten des gewählten Bildes.
Der Knopf in der Ecke unten links gibt Zugang zur Lesezeichenverwaltung. Lesezeichen können auch in Abwesenheit einer Internetverbindung im Informationsfenster verwendet werden.

## Mit Google Earth

Wenn keine Wegaufzeichnung vorliegt, ist es meist am einfachsten, die Bilder mit Google Earth zu geokodieren.
Klicken Sie den vierten Knopf im gelben Tab. Ein neues Fenster mit Informationen zur aktuellen Auswahl erscheint.
Warten Sie, bis Google Earth aufgestartet ist. Sobald Google Earth bereit ist, wird das HoudahGeo-Fenster die in Google Earth angezeigten Koordinaten anzeigen. Sobald Sie in Google Earth den Ort angepeilt haben, an dem das Foto gemacht wurde, drücken Sie auf den "Geokodieren"-Knopf. HoudahGeo wird die Koordinaten auf die ausgewählten Bilder übertragen.
Mit den Pfeilen können Sie zum vorherigen oder zum nächsten Bild übergehen, ohne HoudahGeo aktivieren zu müssen.

## Koordinaten von Hand eingeben

Sie können Breitengrad, Längengrad sowie auch Höhe von Hand eingeben. Diese geht sowohl im Hauptfenster als im Informationsfenster.
HoudahGeo stellt Breitengrade und Längengrade als Dezimalzahlen dar. Höhen werden in Metern über dem Meer angezeigt. Trotzdem können Sie die Werte aber in anderen Formaten eingeben, z.B. "31°15"12'" oder "12° 14.35" oder "535 ft". HoudahGeo erkennt diese und rechnet sie um.
Breitengrade südlich vom Äquator haben einen negativen Wert. Längengrade westlich von Greenwich, England, haben einen negativen Wert. Demnach haben Orte in Südamerika negative Werte, sowohl für den Breitengrad als für den Längengrad.