Index

# Neu in HoudahGeo

(Click the headers for details)

## Von Referenzbildern geokodieren

HoudahGeo 2.4 kann gekodierte Fotos von ihrem iPhone 3G als Referenzpunkte für das Geokodieren anderer Fotos benutzen. Letztere müssen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne vor und/oder nach den Referenzbildern gemacht worden sein.

## Unterstützung von Geschwindigkeiten

Wenn entsprechende Informationen im GPS-Track-Log vorhanden sind, kann HoudahGeo Ihren Fotos Geschwindigkeitsinformationen hinzufügen.
Zwar zeichnen die wenigsten GPS-Geräte Geschwindigkeiten auf - Sie können aber Hilfsprogramme von Drittanbietern benützen, zum Beispiel GPSBabel, um aus Track-Log-Datenpunkten Geschwindigkeiten abzuleiten. Der entsprechende Befehl lautet:
gpsbabel -t -i gpx -f in.gpx -x track,speed -o gpx -F out.gpx

## Unterstützung von Blickrichtungen

Wenn entsprechende Informationen im GPS-Track-Log vorhanden sind, kann HoudahGeo Ihren Fotos Informationen zur Blickrichtung hinzufügen.
Diese Funktion macht am meisten Sinn, wenn sie mit einem GPS-Track-Logger mit integriertem Kompass benutzt wird, welcher auf der Fotokamera angebracht ist.
HoudahGeo ermöglicht es Ihnen auch, die Blickrichtung zu bestimmen als Abweichung von der Bewegungsrichtung. Sie wissen zum Beispiel, dass eine Reihe von Fotos aus dem rechten Fenster eines fahrenden Autos gemacht wurden.
Sie können Hilfsprogramme von Dirttanbietern benützen, zum Beispiel GPSBabel, um Informationen zur Bewegungsrichtung von Track-Log-Datenpunkten abzuleiten. Der entsprechende Befehl lautet:
gpsbabel -t -i gpx -f in.gpx -x track,course -o gpx -F out.gpx

## Möglichkeit, zwischen metrischen und US-amerikanischen Einheiten zu wählen

Für die Eingabe und die Anzeige von Höhen- und Geschwindigkeitswerten kann nun zwischen metrischen oder US-amerikanischen Einheiten gewählt werden. Sie haben immer die Möglichkeit, die Werte in einer anderen als der gewählten Einheit einzugeben.

## Format für Gradwerte

HoudahGeo stellt Koordinaten als Dezimalzahlen dar. Sie können aber trotzdem die Werte in anderen Formaten eingeben, z.B. 41° 13' 11''. HoudahGeo erkennt diese und rechnet sie um.

## iPhoto '09 Orte

Beim Schreiben von EXIF-Daten erkennt HoudahGeo 2.3 Fotos, welche von iPhoto'09 verwaltet werden und bietet an, iPhoto über die neuen Metadaten zu informieren. Damit dies funktioniert, müssen Sie:
- Die neuste Version von iPhoto'09 benutzen
- HoudahGeo erlauben, die iPhoto-Datenbank zu laden
- HoudahGeo anweisen, Tags in die Originale zu schreiben
- HoudahGeo untersagen, Kopien zu erstellen
- HoudahGeo untersagen, XMP-Begleitdateien zu erstellen
Zudem dürfen keine XMP-Begleitdateien vorhanden sein.

## Geokodieren mit der Karte

HoudahGeo 2.2 bringt eine ganze neue Benutzerobefläche für das Geokodieren anhand einer Karte. Lesezeichen stehen nun auch in Abwesenheit einer Internetverbindung im Informationsfenster zur Verfügung.