Index

# Wegaufzeignungen laden

Der zweite, "gelbe", Schritt besteht darin, HoudahGeo Informationen darüber zu geben, wo die Bilder gemacht wurden.
Automatisches Geokodieren setzt eine Wegaufzeichnung mittels GPS voraus. HoudahGeo unterstützt Wegaufzeichnung in den Formaten GPX, NMEA, Sony LOG, TCF und CSV.
Sie brauchen kein GPS-Gerät. Sie können Ihre Fotos auch mit Hilfe der eingebauten Karte oder mit Google Earth von Hand geokodieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Koordinaten von Hand einzugeben.

## Wegaufzeichnungen aus einem GPS-Gerät laden

HoudahGeo kann direkt mit den GPS-Geräten vieler Hersteller verbunden werden:

- Garmin

- Magellan

- Wintec WBT-201, WBT-200, WBT-100

- Geräte mit dem MTK Chipsatz (iBlue, Qstarz, ...)

- Holux M-241

- NaviGPS/LocoSys GT-11/BGT-11
- GlobalSat BT-335

HoudahGeo bedient sich des freien Dienstprogrammes GPSBabel, um die Verbindung zu GPS-Geräten herzustellen. Sie können auch das kostenlose HoudahGPS herunterladen. Es bietet eine graphische Benutzeroberfläche für GPSBabel.
Es ist eine gute Idee, Programme wie HoudahGPS oder LoadMyTracks zu benützen, um Wegaufzeichnungen als eigenständige Dateien zu speichern. Sie können diese für zukünftige Zwecke archivieren.

### Gebrauchsanweisung

Wählen Sie "GPS-Daten vom Gerät laden…" aus dem Menu "Geokodieren".
Zuerst müssen Sie den Gerätetypus (Garmin, Magellan, Wintec...) auswählen. Dann geben Sie an, an welcher Schnittstelle das Gerät angeschlossen ist. HoudahGeo benötigt auch den Namen des Gerätes. Es unterbreitet Ihnen aber sinnvolle Vorschläge. So müssen Sie diesen Wert wahrscheinlich nicht ändern. Situationen, in denen Sie dennoch den Namen abändern müssen:

- Wenn Sie einen Seriell-auf-USB-Konverter von einer anderen Marke als KeySpan benutzen oder wenn Sie mehrere Konverter benutzen

- Wenn Sie bei der Verbindung eine Bluetoothgerätes einen speziellen Namen eingegeben haben

- Wenn Sie eine serielle Schnittstelle benutzen (z.B. auf einer PCI Schnittstelle)

- Geräte, welche einen Namen zugeteilt bekommen in dem Augenblick, wo sie angeschlossen werden

Randnotiz: Serielle Geräte, welche über einen Seriell-auf-USB-Konverter angeschlossen sind, erscheinen wahlweise an der seriellen oder an der USB-Schnittstelle.
Klicken Sie den "OK"-Knopf.
Der "OK"-Knopf ist nur aktiv, falls eine realistische Aussicht besteht, dass das Gerät erreichbar ist. Z.B. sollte der Name einem dem System bekannten Gerät entsprechen.
Bei USB-Geräten mit dem Namen "usb:" ist der "OK"-Knopf nur aktiv, wenn das entsprechende Gerät angeschlossen ist.

### Bluetooth-Geräte einrichten

Stellen Sie zuerst sicher, dass Bluetooth sowohl an Ihrem Mac als auch am GPS-Gerät eingeschaltet ist.
In den "Systemeinstellungen" müssen Sie vorab eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer aufbauen. Der Vorgang bietet die Möglichkeit, dem Gerät einen seriellen Namen zu geben. Am besten belassen Sie es bei dem vorgeschlagenen Wert.
Jetzt können Sie das Gerät in HoudahGeo unter diesem Namen aufrufen.

### Eine USB-Verbindung zu Wintec WBT-201 einrichten

Um eine USB-Verbindung mit dem Wintec WBT-201 aufbauen zu können, wird ein Treiber benötigt. Diesen können Sie bei Silicon Labs beziehen. Das Wintec-Gerät wird in HoudahGeo unter dem Namen "SLAB_USBtoUART" erkannt werden.

### Eine USB-Verbindung zu Geräte mit dem MTK-Chipsatz einrichten

Der Name MTK bezieht sich auf den GPS-Chipsatz in diesen Geräten. Die verschiedenen Hersteller solcher Geräte benützen unterschiedliche USB-Chipsätze. Je nach Chipsatz unterscheidet sich die Prozedur des Einrichtens. Einige Geräte benötigen keinen zusätzlichen Treiber: Das Qstarz BT-Q1300 erscheint einfach als usbmodemXXX, wobei der Wert XXX variabel ist.
Andere Geräte benötigen Mac-Treiber. Sie müssen also die passenden Treiber für Ihr Gerät finden. Einige Gerät benützen das gleiche USB-Chipset wie das Wintec WBT-201. In diesem Fall treffen die obigen Instruktionen zu.
Randnotiz: Bei einigen Geräten muss Bluetooth eingeschaltet sein, damit der Anschluss über USB funktioniert.

### Gebrauch von Seriell-auf-USB-Konverter

Seriell-auf-USB-Konverter benötigen Treiber, welche vom Hersteller mitgeliefert werden. Der Treiber entscheidet über den Namen, unter dem HoudahGeo das GPS-Gerät sehen wird. Z.B. benutzen KeySpan-Konverter den Namen "KeySerial1".
GPS-Geräte gibt es in vielen Ausführungen und für verschiedene Verwendungszwecke. Es ist sinnvoll, die eigenen Bedürfnisse abzuklären und ein passendes Gerät zu kaufen.
Für den Gebrauch mit HoudahGeo muss das Gerät die Möglichkeit haben, Wegaufzeichnungen zu speichern. Diese Funktion besteht auf den meisten Handgeräten. Navigationsgeräte hingegen fehlt die Funktion meistens. Es gibt auch Geräte, deren einzige Funktion es ist, Wegaufzeichnungen zu speichern. Diese haben einige Vorteile: kleine Abmessungen, einfache Bedienung und günstiger Preis.
Wir können sowohl das Wintec WBT-201 als auch das Qstarz BT-Q1300 empfehlen. Diese Geräte wurden mit HoudahGeo und HoudahGPS getestet..

## GPS-Daten aus Datei laden

HoudahGeo kann Wegaufzeichnungen aus GPX-, NMEA-, Sony LOG-, TCX- und CSV-Dateien laden. Es werden sowohl Wegaufzeichnungen als auch Wegpunkte geladen.
Damit eine Wegaufzeichnung zum Geokodieren benutzt werden kann, muss diese mit Zeitinformationen versehen sein.
Wegpunkte, welche mit einem Zeitstempel versehen sind, werden von HoudahGeo benutzt um Bilder zu geokodieren, die nicht an eine Wegaufzeichnung angebunden werden konnten. Andere Wegpunkte können benutzt werden, um Bilder von Hand zu geokodieren. Diese Verknüpfung können Sie im Informationsfenster erstellen.
Sollte Ihr GPS-Gerät nicht direkt von HoudahGeo unterstützt werden, besteht wahrscheinlich dennoch die Möglichkeit, eine Wegaufzeichnung aus dem Gerät zu laden. Benutzen Sie hierzu Software vom Gerätehersteller oder die Drittanbietersoftware LoadMyTracks.