Index

# Bekannte Probleme

## Pentax-PEF-Dateien

Mit EXIF-Tags versehene PEF-Dateien können sowohl in HoudahGeo wie auch in machen anderen Programmen nicht korrekt dargestellt werden. Sie können aber mit der Software von Pentax oder mit Adobe Photoshop geöffnet werden. Dieses Problem ist behoben unter Mac OS X 10.5.4.

## Canon-CRW/CIFF-Dateien

Canon CRW/CIFF-Dateien unterstützen keine GPS-bezogenen IPTC oder (english „of“?) XMP-Tags. Deshalb kann nicht direkt in diese Dateien geschrieben werden. Sie können aber XMP-Begleitdaten erstellen. Das neuere CR2-Dateiformat wird aber voll unterstützt.

## Lightroom-Bibliotheken

Das Laden der Lightroom-Bibliotheken ist ziemlich langsam. Die Geschwindigkeit nimmt ab, je grösser Ihre Lightroom-Bibliothek wird. Bitte ziehen Sie in Betracht, dieses Feature abzuschalten. Es wird nur benutzt, wenn HoudahGeo die aktuellsten Versionen Ihrer Bilder für Google Earth, Flickr oder Locr exportieren soll. Für erfolgreiches Geokodieren wird es nicht benötigt.

## DNG-Dateien

Der DNG-Konverter von Adobe nimmt an, dass die Kamera und der Computer dieselbe Zeitzone haben. Die Zeitzone des Computers wird beim Konvertieren im DNG eingebettet. Von da an werden die Kamera-Zeitzonen-Einstellungen ignoriert, da die den Bildern angehängte Information Vorrang hat. Stellen Sie deshalb immer sicher, dass die Kamera und der Computer dieselbe Zeitzone habe, wenn Sie von RAW zu DNG konvertieren.

## Google Earth 4.3: keine Bilder werden angezeigt

Die aktuelle Beta-Version von Google Earth 4.3 weißt einen Fehler auf. Sie kann KMZ-Dateien nicht korrekt darstellen. Die Windows-Version ist nicht betroffen.
Die erste Ortsmarkierungsbeschriftung wird richtig dargestellt. Die folgenden Markierungen laden die Bilder nicht. Wenn man zur ersten Markierung zurückkehrt, wird sie immer noch richtig dargestellt.
So können Sie das Problem umgehen:
1. Das Problem betrifft nur KMZ-Dateien. Benennen Sie Ihre *.kmz-Datei in *.zip um und dekomprimieren Sie sie. Nun können Sie die HoudahGeo.kml-Datei im neu erstellten Ordner öffnen. Sie können auch HoudahGeo verwenden, um KML-Dateien ohne Basis-URL zu erstellen.
2. Benützen Sie Google Earth 5.0 (beta), um KMZ-Dateien anzuschauen.